# 技術性數據

電刨刀 |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 EB5 0..‎
額定電壓 | V | 18
無負載轉速A) | 次／分 | 14000
刨削深度 | mm | 0–2.6
槽深 | mm | 0–9
最大刨寬 | mm | 82
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2.6–3.7
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 … +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
建議使用的充電器 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。

B)

  視所使用的充電蓄電池而定

C)

  溫度 < 0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。