# Byte av HSS-hyvelkniv

- Var försiktig vid byte av hyvelkniven. Ta inte i hyvelknivens egg. Du kan skada dig på de vassa kanterna.

##

- För att byta ut hyvelkniven, vrid knivhuvudet (16) tills tvingen (15) står parallellt med hyvelsulan (11).
- Skruva ut de 3 fästskruvarna (14) med torxnyckeln med T-handtag (13) och ta av tvingen (15).
- Skjut ut hållbygeln (19) tillsammans med hyvelkniven (18) ur knivhuvudet (16) resp. styrspåret (17).
- Vrid knivhuvudet i 180° och demontera den 2:a hyvelkniven.

Observera: innan byte resp. efterslipning av hyvelknivarna ska hållbygeln (19) tas bort genom att fästskruven (20) lossas.

##

Med en slipningsanordning (21) (tillbehör) och en vanlig slipsten kan du slipa nötta eller slöa HSS-hyvelknivar.

Sätt in båda hyvelknivar i slipanordningen och kläm fast dem med vingskruven. Kontrollera att båda hyvelknivar skjutits in ända till anslaget.

När hyvelknivarna satts in i slipanordningen rörs de jämnt och med ett lätt tryck över slipstenen.

Observera: hyvelkniven får slipas med max 6 mm och en minsta bredd på 23 mm. Därefter skall båda hyvelknivar bytas ut.

##

Innan du sätter in en ny eller slipad hyvelkniv, rengör knivhuvudet (16) och ev. hyvelkniven (18) samt hållbygeln (19). Om det är mycket harts på hyvelknivarna rengörs dessa med kemiskt ren sprit eller fotogen.

Observera: nya resp. slipade hyvelknivar måste justeras till korrekt höjdinställning innan montering.

Inställningsmallen (22) används för höjdjustering av hyvelkniven (tillbehör). Lägg hyvelkniven (18) och hållbygeln (19) på inställningsmallen. Kontrollera att hållbygeln (19) griper in i avsett spår. Tryck hyvelkniven (18) mot anslag och fixera hållbygeln (19) i denna position med fästskruven (20). Därigenom uppnås automatiskt rätt höjdjustering.

Hyvelkniven måste monteras och riktas in centrerad mot hyvelsulan (11). Dra därefter åt de 3 fästskruvarna (14) med torxnyckel med T-handtag (13). Håll åtdragningsföljden (①②③) som anges på tvingen (15).

Observera: kontrollera innan idrifttagning att fästskruvarna (14) sitter fast. Vrid knivhuvudet (16) för hand och kontrollera att hyvelknivarna inte tar emot någonstans.