# Вказівки щодо роботи

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту. При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.

##

Паркувальний башмак (32) дозволяє покласти електроінструмент одразу після роботи без небезпеки пошкодження оброблюваної деталі або стругального ножа. Під час роботи паркувальний башмак (32) піднімається угору, а задня частина підошви рубанка (11) розблоковується.

Вказівка: Паркувальний башмак (32) не можна демонтувати.

##

Встановіть потрібну глибину різання і приставте електроінструмент передньою частиною підошви рубанка (11) до заготовки.

- Підводьте електроінструмент до оброблюваної деталі тільки увімкнутим. При застря‌ванні електроприладу в оброблюваній деталі існує небезпека відскакування.

Увімкніть електроприлад і ведіть його з рівномірною подачею по оброблюваній поверхні.

Для забезпечення високої якості поверхні просувайте прилад уперед дуже повільно і натискуйте посередині на підошву рубанка.

При обробці твердих матеріалів, напр., деревини твердих порід, а також при використанні максимальної ширини стругання встановлюйте невелику глибину різання і, при необхідності, знизьте швидкість просування при струганні.

Завелике просування погіршує якість поверхні і може призвести до швидкого забивання викидача стружки.

Лише гості стругальні ножі дають високу різальну потужність та бережуть електроприлад.

Інтегрований паркувальний башмак (32) дозволяє продовжити стругання після зупинки у будь-якому місці оброблюваної деталі:

- Приставте електроприлад з опущеним донизу паркувальним башмаком до місця деталі, яке Ви продовжуєте обробляти.
- Увімкніть електроприлад.
- Перемістить тиск на передню частину підошви рубанка і повільно посуньте електроінструмент уперед (➊). При цьому паркувальний башмак підніметься угору (➋), і задня частина підошви рубанка знову прилягатиме до оброблюваної деталі.
- Ведіть електроінструмент з рівномірною подачею по оброблюваній поверхні (➌).

##

V‑подібні пази у передній частині підошви рубанка дозволяють швидко і просто знімати фаски з країв оброблюваної заготовки. В залежності від бажаної глибини фаски використовуйте відповідний V‑подібний паз. Для цього приставте рубанок V-подібним пазом до краю оброблюваної деталі і ведіть його уздовж цього краю.

| Застосований паз | Розмір a (мм)
немає | 0–2,5
невеличка | 1,5–4,0
середня | 2,0–4,5
велика | 3,0–5,5

##

Закріпіть паралельний упор (24) за допомогою кріпильного гвинта (27) на електроінструменті. У залежності від застосування монтуйте обмежувач глибини фальцювання (31) за допомогою кріпильного гвинта (30) на електроінструмент.

Відпустіть фіксуючу гайку (26) і встановіть бажану ширину фальцювання на шкалі (25). Знову міцно затягніть фіксуючу гайку (26).

Відповідно встановіть бажану глибину фальцювання за допомогою упору глибини фальцювання (31).

Декілька разів виконайте операцію різання, поки не досягнете бажаної глибини фальцювання. Ведіть рубанок, притискаючи збоку.