# Wartung und Reinigung

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

- Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Halten Sie den Parkschuh (32) freigängig und reinigen Sie ihn regelmäßig.

Bei verbrauchten Schleifkohlen schaltet das Elektrowerkzeug selbsttätig ab. Das Elektrowerkzeug muss zur Wartung an den Kundendienst geschickt werden, Anschriften siehe Abschnitt „Kundendienst und Anwendungsberatung“.

## Antriebsriemen wechseln (siehe Bilder Q–R)

Drehen Sie die Schraube (8) heraus und nehmen Sie die Riemenabdeckung (9) ab. Entfernen Sie den verschlissenen Antriebsriemen (33).

Reinigen Sie vor Einbau eines neuen Antriebsriemens (33) beide Riemenräder (34) und (35).

Legen Sie den neuen Antriebsriemen (33) zuerst auf das kleine Riemenrad (35) auf und drücken Sie den Antriebsriemen (33) anschließend unter Drehen von Hand auf das große Riemenrad (34) auf.

Achten Sie darauf, dass der Antriebsriemen (33) exakt in den Längsrillen der Riemenräder (34) bzw. (35) läuft.

Setzen Sie die Riemenabdeckung (9) auf und ziehen Sie die Schraube (8) fest.