# البيانات الفنية

مسحاج |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 EB5 0..‎
الجهد الاسمي | فلط | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA) | دقيقة-1 | 14000
عمق النشارة | مم | 0–2,6‏
عمق التفريز | مم | 0–9‏
عرض السحج الأقصی | مم | 82
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏B) | كجم | 2,6–3,7‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 … +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 4.0Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.