# الصيانة والتنظيف

- انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

- للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا علی نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية .

حافظ علی حرية الحركة الخاصة بسنادة التخزين (32) ونظفها بشكل دوري.

تنطفئ العدة الكهربائية من تلقاء نفسها، عند استهلاك فحمات الجلخ. ينبغي إرسال العدة الكهربائية إلی مركز خدمة العملاء لكي تتم صيانتها، تجد العناوين في جزء «خدمة العملاء واستشارات الاستخدام».

## تغيير سير الدفع (انظر الصور Q–R)

قم بفك اللولب (8) وخلع غطاء السير (9). قم بخلع سير الدفع التالف (33).

قبل تركيب سير الدفع (33) الجديد، قم بتنظيف عجلتي الدفع (34) و (35).

ضع سير الدفع (33) الجديد علی عجلة السير الصغيرة (35) أولا ثم اضغط سير الدفع (33) أثناء إدارته يدويا علی عجلة السير الكبيرة (34).

احرص علی إدارة سير الدفع (33) في الحزوز الطولية بعجلتي السير (34) أو (35) بشكل دقيق.

ركب غطاء السير (9) وأحكم شد اللولب (8).