# Mengganti mata ketam baja HM/TC

- Peringatan saat mengganti mata ketam baja cepat. Jangan menyentuh mata ketam pada mata pisaunya. Anda bisa terluka karena terkena pada mata pisau yang tajam.

Gunakan mata ketam HM/TC Bosch asli.

Mata ketam yang terbuat dari karbida (HM/TC) mempunyai 2 mata pisau dan dapat dibolak-balik. Jika kedua ujung mata pisau tumpul, mata ketam (23) harus diganti. Mata ketam HM/TC tidak boleh diasah.

## Melepaskan mata ketam (lihat gambar G–H)

- Saat membalikkan atau mengganti mata ketam, putar kepala mata ketam (16) hingga rahang penjepit (15) berada sejajar dengan tapak ketam (11).
- Kendurkan ketiga baut pengencang (14) menggunakan kunci torx (13) sebanyak 1–2 putaran. Rahang penjepit (15) tidak boleh dilepas.
- Putar sedikit kepala mata ketam lalu geser keluar mata ketam (23) menggunakan serpihan kayu dari kepala mata ketam (16).
- Putar kepala mata ketam sebesar 180° dan lepaskan mata ketam kedua.

## Memasang mata ketam (lihat gambar I–J)

Alur pemandu dari mata ketam menjamin penyetelan ketinggian yang selalu rata saat mata ketam diganti atau dibalik.

Jika perlu, bersihkan dudukan mata ketam di dalam kepala mata ketam (16) dan mata ketam (23).

Perhatikan saat memasang mata ketam, posisi mata ketam berada di dalam pemandu kepala mata ketam (16).

Mata ketam harus dipasang dan posisinya berada di tengah tapak ketam (11). Kemudian kencangkan ketiga baut pengencang (14) menggunakan kunci torx (13). Patuhi urutan pengencangan yang tercantum (①②③) pada rahang penjepit (15).

Catatan: Sebelum memulai menggunakan, periksa kekencangan baut (14). Putar kepala mata ketam (16) menggunakan tangan dan pastikan mata ketam bergerak lurus.