# Заміна стругальних ножів з високопродуктивної швидкорізальної сталі

- Будьте обережні під час заміни стругального ножа. Не беріться руками за різальні кромки стругального ножа. Ви можете поранитися об гострі різальні кромки.

##

- Щоб замінити стругальні ножі, повертайте ножову головку (16), поки затискна колодка (15) не стане паралельно до підошви рубанка (11).
- Відгвинтіть 3 кріпильні гвинти (14) за допомогою Т-подібного торцевого ключа (13) і зніміть затискну колодку (15) .
- Вийміть затискну скобу (19) разом зі стругальним ножем (18) з ножової головки (16) або з напрямного паза (17).
- Поверніть ножову головку на 180° і демонтуйте другий стругальний ніж.

Вказівка: Перед тим, як замінювати або загострювати стругальний ніж, зніміть затискну скобу (19), відпустивши кріпильний гвинт (20).

##

За допомогою пристрою для загострення (21) (приладдя) і звичайного точильного каменя можна загострювати зношені або тупі стругальні ножі з високопродуктивної швидкорізальної сталі.

Встроміть обидва стругальні ножі у пристрій для загострення і затисніть їх гвинтом-баранчиком. Слідкуйте за тим, щоб обидва ножі були встромлені до упору.

Пересувайте встромлені у пристрій для загострення стругальні ножі на точильному камені рівномірно і з легким натискуванням.

Вказівка: Стругальні ножі можна сточувати не більше ніж на 6 мм до ширини прибл. 23 мм. Після цього стругальний ніж потрібно замінити.

##

Перед встромлянням нових або загострених стругальних ножів очистіть ножову голівку (16) і, якщо потрібно, стругальний ніж (18) і затискну скобу (19). Очищуйте сильно забруднені живицею стругальні ножі спиртом або гасом.

Вказівка: перед монтажем необхідно завжди відрегульовувати правильну висоту нових або загострених стругальних ножів.

Для регулювання висоти стругального ножа використовується установний калібр (22) (приладдя). Покладіть стругальний ніж (18) і затискну скобу (19) на установний калібр. Слідкуйте за тим, щоб затискна скоба (19) увійшла в зачеплення в передбаченому для цього пазу. Притисніть стругальний ніж (18) до упору і зафіксуйте затискну скобу (19) в цьому положенні кріпильним гвинтом (20). В результаті цього правильна висота встановлюється автоматично.

Стругальний ніж потрібно монтувати і виставляти посередині підошви рубанка (11). Потім затягніть 3 кріпильні гвинти (14) за допомогою Т-подібного торцевого ключа (13). Дотримуйтеся при цьому вказаної на затискній колодці (15) послідовності затягнення (①②③).

Вказівка: Перед експлуатацією перевірте міцність затягнення кріпильних гвинтів (14). Проверніть ножову головку (16) рукою і переконайтеся, що стругальні ножі ніде зачіплюються.