# Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.

(1) | Skala kedalaman pengetaman
(2) | Kenop putar untuk pengaturan kedalaman pengetaman (permukaan genggam berisolator)
(3) | Ejektor serbuk (opsional: kanan/kiri)
(4) | Kunci pengaman untuk tombol on/off
(5) | Tombol on/off
(6) | BateraiA)
(7) | Tombol pelepas bateraiA)
(8) | Sekrup untuk pelindung tali ban
(9) | Pelindung tali ban
(10) | Tuas untuk menyetel arah saluran serbuk
(11) | Tapak ketam
(12) | Baut V
(13) | Kunci soket gagang T/kunci torx
(14) | Sekrup pengencang untuk rahang penjepit
(15) | Rahang penjepit
(16) | Kepala mata ketam
(17) | Alur pemandu untuk mata ketam
(18) | Mata ketam HSS
(19) | Penahan mata ketam HSS
(20) | Sekrup pengencang untuk penahan mata ketam HSS
(21) | Alat pengasah mata ketam HSS
(22) | Alat bantu (mistar) untuk mata ketam HSS
(23) | Mata ketam HM/TCA)
(24) | Mistar sejajar
(25) | Skala untuk lebar potongan
(26) | Mur pengunci untuk pengaturan lebar potongan
(27) | Sekrup pengencang untuk mistar sejajar
(28) | Slang pengisap (diameter 35 mm)A)
(29) | Kantong debu/serbukA)
(30) | Sekrup pengencang untuk penahan kedalaman potonganA)
(31) | Penahan kedalaman potonganA)
(32) | Kaki sandaran
(33) | Tali ban penggerak
(34) | Roda tali ban besar
(35) | Roda tali ban kecil
(36) | Handel (permukaan genggam berisolator)
(37) | Adaptor untuk mengubah mata ketam HSS ke TCA)
(38) | Indikator level pengisian daya baterai pada perkakas listrik

A)

  Aksesori yang digambarkan atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesori yang ada dapat ditemukan dalam program aksesori kami.