# Navodila za delo

- Pred začetkom kakršnihkoli del na elek‌trič‌nem orodju (na primer vzdrževanje, zame‌nja‌va orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumula‌torsko baterijo. Pri nenamernem aktiviranju vklopno/iz‌klop‌nega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

##

Odlagalni nastavek (32) omogoča odlaganje električnega orodja takoj po zaključenem delu brez nevarnosti poškodb obdelovanca ali skobeljnega noža. Med izvajanjem dela je odlagalni nastavek (32) obrnjen navzgor in zadnji del podplata skobeljnika (11) prost.

Opomba: odlagalnega nastavka (32) ni dovoljeno odstraniti.

##

Nastavite želeno globino reza in položite električno orodje s sprednjim delom podplata skobeljnika (11) ob obdelovanec.

- Obdelovancu se približajte samo z vklop‌lje‌nim električnim orodjem. V nasprotnem pri‌meru obstaja nevarnost, da se bo vsadno orodje zataknilo v obdelovanec in povzročilo povratni udarec.

Vklopite električno orodje in ga vodite z enakomernim pomikom preko obdelovalne površine.

Za dosego kakovostnih površin delajte le z majhnim pomikom in pri tem pritiskajte po sredini na podplat skobeljnika.

Pri obdelavi trdih materialov, npr. trdega lesa, ter pri izkoristku maksimalne širine skobeljnika nastavite le majhne globine oblanja in po potrebi zmanjšajte pomik skobeljnika.

Previsok pomik zmanjša kakovost površine in lahko hitro vodi do hitre zamašitve izmeta oblancev.

Le ostri noži skobeljnika poskrbijo za dobro rezalno zmogljivost in prizanašajo električnemu orodju.

Vgrajeni odlagalni nastavek (32) omogoča nadaljevanje skobljanja po prekinitvi na poljubnem delu obdelovanca:

- Postavite električno orodje z navzdol poklopljenim odlagalnim nastavkom na mesto obdelovanca, ki ga želite obdelati.
- Vklopite električno orodje.
- Ustvarite pritisk na sprednji del podplata skobeljnika in električno orodje počasi potiskajte naprej (➊). Ob tem se odlagalni nastavek pomakne navzgor (➋), da zadnji del podplata skobeljnika spet leži na obdelovancu.
- Električno orodje z enakomernim pomikom vodite preko obdelovalne površine (➌).

##

V‑utori, ki so v sprednjem podplatu skobeljnika, omogočijo hitro in enostavno posnemanje robov na obdelovancu. Uporabite ustrezni V‑utor glede na želeno širino posnetega roba. V ta namen postavite skobeljnik z V-utorom na rob obdelovanca in ga vodite vzdolž roba.

| Uporabljeni utor | Mera a (mm)
brez | 0–2,5
majhno | 1,5–4,0
srednja | 2,0–4,5
veliko | 3,0–5,5

##

Vzporedno vodilo (24) pritrdite na električno orodje s pritrditvenim vijakom (27). Glede na način uporabe na električno orodje pritrdite omejevalnik globine utora (31) s pritrdilnim vijakom (30).

Sprostite pritrdilno matico (26) in na skali (25) nastavite želeno širino utora. Pritrdilno matico (26) znova privijte.

Z omejevalnikom globine utora (31) ustrezno nastavite želeno globino utora.

Večkrat izvedite postopek skobljanja, dokler ne dosežete želene globine utora. Skobeljnik vodite s stranskim pritiskom.