# Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Skala za debljinu strugotine
(2) | Obrtno dugme za podešavanje debljine strugotine (izolirana površina za držanje)
(3) | Izbacivač piljevine (po izboru levo/desno)
(4) | Blokada uključivanja prekidača za uključivanje/isključivanje
(5) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(6) | AkumulatorA)
(7) | Taster za otključavanje akumulatoraA)
(8) | Zavrtanj za poklopac kaiša
(9) | Poklopac kaiša
(10) | Poluga za promenu smera izlaza piljevine
(11) | Potplata rendea
(12) | V žlebovi
(13) | Nasadni ključ sa T ručkom/torks ključ
(14) | Pričvrsni zavrtanj za klešta
(15) | Klešta
(16) | Glava noža
(17) | Vodeći žleb noža za rendanje
(18) | HSS nož za rendanje
(19) | Lučni držač HSS noža za rendanje
(20) | Pričvrsni zavrtanj za lučni držač HSS noža za rendanje
(21) | Mehanizam za oštrenje HSS noža za rendanje
(22) | Šablon za podešavanje HSS noža za rendanje
(23) | HM/TC nož rendeaA)
(24) | Paralelni graničnik
(25) | Skala za širinu preklopa
(26) | Navrtanj za fiksiranje podešavanja širine preklopa
(27) | Pričvrsni zavrtanj za paralelni graničnik
(28) | Usisno crevo (∅ 35 mm)A)
(29) | Vreća za prašinu/piljevinuA)
(30) | Pričvrsni zavrtanj graničnika za dubinu preklopaA)
(31) | Graničnik za dubinu preklopaA)
(32) | Podnožje za odlaganje
(33) | Pogonski kaiš
(34) | Velika remenica
(35) | Mala remenica
(36) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(37) | Adapter za promenu sa HSS na TC nož za rendanjeA)
(38) | Prikaz statusa napunjenosti akumulatora na električnom alatu

A)

  Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.