# Pracovní pokyny

- Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástrojů) a při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

##

Odkládací patka (32) umožňuje odložení elektrického nářadí ihned po práci bez nebezpečí poškození obrobku nebo hoblovacího nože. Při práci je odkládací patka (32) otočená nahoru a zadní část plazu (11) je volná.

Upozornění: Odkládací patka (32) se nesmí demontovat.

##

Nastavte požadovanou hloubku úběru a nasaďte elektrické nářadí přední částí plazu (11) na obrobek.

- Elektronářadí veďte proti obrobku pouze zapnuté. Jinak hrozí nebezpečí zpětného rázu, pokud se nástroj v obrobku vzpříčí.

Zapněte elektrické nářadí a veďte ho s rovnoměrným posuvem přes hoblovaný povrch.

Pro docílení kvalitního povrchu pracujte jen s malým posuvem a tlačte uprostřed na plaz.

Při hoblování tvrdých materiálů, např. tvrdého dřeva, a též při využití maximální šířky hoblování nastavte jen malou hloubku úběru a příp. zmenšete posuv hoblíku.

Nadměrný posuv snižuje kvalitu povrchu a může vést k rychlému ucpání vyfukování třísek.

Pouze ostré hoblovací nože zabezpečují dobrý řezný výkon a šetří elektrické nářadí.

Integrovaná odkládací patka (32) umožňuje také pokračovat v hoblování po přerušení práce na libovolném místě obrobku:

- Nasaďte elektrické nářadí s odkládací patkou sklopenou dolů na místo obrobku, které se má dále hoblovat.
- Zapněte elektrické nářadí.
- Přesuňte přítlak na přední plaz a pomalu posouvejte elektrické nářadí dopředu (➊). Odkládací patka se přitom odklopí nahoru (➋), takže zadní část plazu znovu dosedá k obrobku.
- Veďte elektrické nářadí se stejnoměrným posuvem přes hoblovaný povrch (➌).

##

V předním plazu se nacházející drážky ve tvaru V umožňují rychlé a jednoduché srážení hran obrobku. Použijte příslušnou drážku ve tvaru V podle požadované šířky sražení. K tomu nasaďte hoblík drážkou ve tvaru V na hranu obrobku a veďte ho podél ní.

| Použitá drážka | Rozměr a (mm)
Žádná | 0–2,5
Malá | 1,5–4,0
Střední | 2,0–4,5
Velká | 3,0–5,5

##

Podélný doraz (24) připevněte upevňovacím šroubem (27) na elektrické nářadí. V závislosti na příslušném použití připevněte k elektrickému nářadí doraz hloubky drážky (31) upevňovacím šroubem (30).

Povolte zajišťovací matici (26) a nastavte na stupnici (25) požadovanou šířku drážky. Zajišťovací matici (26) opět utáhněte.

Odpovídajícím způsobem nastavte požadovanou hloubku drážky pomocí dorazu hloubky drážky (31).

Několikrát proveďte proces hoblování, dokud není dosaženo požadované hloubky drážky. Hoblík veďte s bočním přítlakem.