# HSS-대팻날 교체

- 대팻날 교환 시 주의. 절단면에서 대팻날을 잡지 마십시오. 날카로운 절단면에 상처를 입을 수 있습니다.

##

- 대팻날을 교체하려면, 고정 틀 (15) 이 대패 밑판 (11) 과 평행하게 될 때까지 대팻날 머리 (16) 를 돌리십시오.
- 고정 나사 (14) 3개를 T형 손잡이 소켓 렌치 (13) 를 이용해 돌려 푼 후 고정 틀 (15) 을 분리하십시오.
- 대팻날 걸이 (19) 를 대팻날 (18) 과 함께 대팻날 머리 (16) 또는 가이드 홈 (17) 에서 분리하십시오.
- 대팻날 머리를 180° 돌린 후 두 번째 대팻날을 분리하십시오.

지침: 대팻날을 교체 또는 재연마하기 전에 고정 나사 (20) 를 풀어 걸이 (19) 를 제거하십시오.

##

연마 장치 (21) (액세서리) 및 시중에서 판매하는 연마석을 이용해 마모되거나 무뎌진 HSS-대팻날을 재연마할 수 있습니다.

두 대팻날을 재연마 장치에 끼운 후 날개 나사를 이용해 단단히 체결하십시오. 두 대팻날이 스톱 위치까지 삽입되었는지 확인하십시오.

재연마 장치에 끼워진 대팻날을 연마석 위에 두고 살짝 힘을 가해 일정한 패턴으로 움직이십시오.

지침: 대팻날은 최대 6 mm 정도, 폭이 최소 23 mm에 달할 때까지 재연마할 수 있습니다. 그 이후에는 두 대팻날을 교체하십시오.

##

새로 교체하거나 재연마한 대팻날을 다시 사용하는 경우, 대팻날 머리 (16) 및 경우에 따라 대팻날 (18) 과 걸이 (19) 를 세척하십시오. 심하게 수지화된 대팻날은 에틸 알코올 또는 석유로 닦아내십시오.

지침: 새로 교체하거나 재연마한 대팻날은 장착하기 전에 항상 높이 설정이 맞도록 조정해야 합니다.

대팻날 높이 조절에는 세팅 게이지 (22) (액세서리)를 이용합니다. 대팻날 (18) 및 대팻날 걸이 (19) 를 세팅 게이지 위에 올리십시오. 대팻날 걸이 (19) 가 지정된 홈에 맞물려 있는지 확인하십시오. 대팻날 (18) 을 끝까지 누른 다음, 그 위치에서 대팻날 걸이 (19) 를 고정 나사 (20) 를 이용해 고정시키십시오. 이렇게 하면 자동으로 높이가 맞게 조정됩니다.

대팻날은 대패 밑판 (11) 중앙에 장착하여 정렬해야 합니다. 이어서 고정 나사 (14) 3개를 T형 손잡이 소켓 렌치 (13) 를 이용하여 단단히 조이십시오. 이때 고정 틀 (15) 에 명시된 조임 순서(①②③)를 준수하십시오.

지침: 처음 사용하기 전에 고정 나사 (14) 가 제대로 안착되어 있는지 확인하십시오. 대팻날 머리 (16) 를 손으로 돌려 보면서 대팻날이 벗겨진 부분이 없는지 확인하십시오.