# Donanım değiştirme setlerinin kullanılması

## HSS'den HM/TC'ye değiştirme

HM/TC adaptörü sayesinde HSS planya bıçağı ile donatılmış bir planya, HM/TC planya bıçağı ile donatılabilir.

- 3 tespit vidasını (14) torx anahtarı (13) ile sökün ve sıkma çenesini (15) çıkarın.
- Tutamak kolunu (19) planya bıçağı (18) ile birlikte bıçak başından (16) veya kılavuz oluktan (17) dışarı itin.
- Vidaları (20) çıkarın.
- Tutamak kolunu (19) ve adaptörü (37) ayar mastarına (22) yerleştirin. Tutamak kolu (19) ayar mastarındaki oluğa oturmalıdır (bkz. Resim S).
- Yan taraftan HM/TC planya bıçağını (23) adaptörün (37) içine itin. Adaptördeki (37) çıta bu sırada HM/TC planya bıçağındaki oluğu yakalamalıdır (bkz. Resim S).
- Vidaları (20) sıkın.
- Tutamak kolunu (19) adaptörle (37) ve planya bıçağı (18) ile birlikte bıçak başına (16) veya kılavuz oluğa (17) yerleştirin.
- Sıkma çenesini (15) yerleştirin ve tespit vidalarını (14) gevşek biçimde takın.
- Planya bıçağı planya tabanının ortasına (11) takılmalı ve hizalanmalıdır. Daha sonra 3 tespit vidasını (14) torx anahtarı (13) ile sıkın. Bu işlem esnasında sıkma çenesi (15) üzerinde belirtilen sıkma sırasına (①②③) dikkat edin.

## HM/TC'den HSS'ye değiştirme

HM/TC planya bıçakları ile donatılmış bir planya, HSS planya bıçakları ile donatılabilir.

- 3 tespit vidasını (14) torx anahtarı (13) ile sökün ve sıkma çenesini (15) çıkarın.
- Tutamak kolunu (19) planya bıçağı (18) veya HM/TC adaptörüyle (37) birlikte bıçak başından (16) dışarı itin.
- Vidaları (20) çıkarın.
- Birleştirilen HSS planya bıçağını Bakınız Planya bıçağının takılması (Bakınız: Resim E–F) ve planya tabanının ortasına (11) hizalayın.
- Sıkma çenesini (15) yerleştirin ve 3 tespit vidasını (14) torx anahtarı (13) ile sıkın. Bu işlem esnasında sıkma çenesi (15) üzerinde belirtilen sıkma sırasına (①②③) dikkat edin.