# Indicatore del livello di carica della batteria sull’elettroutensile

Ad elettroutensile acceso, l’indicatore del livello di carica della batteria sull’elettroutensile segnala la capacità della batteria ancora disponibile, oppure un sovraccarico.

LED | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | 60–100%
Luce fissa, 2 LED verdi | 30–60%
Luce fissa, 1 LED verde | 5–30%
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0–5%

LED | Significato
--- | ---
Luce lampeggiante per 3 volte | Protezione contro il sovraccarico attivata
Luce lampeggiante LED centrale | Temperatura della batteria al di fuori del campo di temperatura di esercizio e/o attivazione della protezione termica dell’elettroutensile