# Ümberehituskomplektide kasutamine

## Ümberehitamine HSS-ilt HM/TC-le

HM/TC-adapteriga saab HSS-höövliteradega varustatud höövli ümber ehitada HM/TC-höövliteradele.

- Keerake 3 kinnituskruvi (14) torx-võtmega (13) välja ja võtke kinnitusklamber (15) ära.
- Lükake hoideklamber (19) koos höövliteraga (18) lõiketerapeast (16) või juhtsoonest (17) välja.
- Eemaldage kruvid (20).
- Asetage hoideklamber (19) ja adapter (37) seadekaliibrisse (22). Hoideklamber (19) peab fikseeruma seadekaliibri soones (vt jn S).
- Lükake HM/TC-höövlitera (23) küljelt adapterisse (37). Adapteri (37) liist peab sealjuures haarduma HM/TC-höövlitera soonega (vt jn S).
- Pingutage kruvid (20).
- Asetage hoideklamber (19) koos adapteri (37) ja höövliteraga (18) lõiketerapeasse (16) või juhtsoonde (17).
- Pange kinnitusklamber (15) peale ja keerake kinnituskruvid (14) lõdvalt sisse.
- Höövlitera tuleb paigaldada ja joondada höövlitalla (11) suhtes keskmestatult. Pingutage seejärel 3 kinnituskruvi (14) torx-võtmega (13). Järgige sealjuures kinnitusklambril (15) näidatud pingutusjärjekorda (①②③).

## Ümberehitamine HM/TC-lt HSS-ile

HM/TC-höövliteradega varustatud höövleid saab ümber ehitada HSS-höövliteradele.

- Keerake 3 kinnituskruvi (14) torx-võtmega (13) välja ja võtke kinnitusklamber (15) ära.
- Lükake hoideklamber (19) koos höövliteraga (18) või HM/TC-adapteriga (37) lõiketerapeast (16) välja.
- Eemaldage kruvid (20).
- Paigaldage koostatud HSS-höövlitera vaadake Höövliterade paigaldamine (vaata jooniseid E–F) ja joondage höövlitalla (11) suhtes keskmestatult.
- Pange kinnitusklamber (15) peale ja pingutage 3 kinnituskruvi (14) torx-võtmega (13). Järgige sealjuures kinnitusklambril (15) näidatud pingutusjärjekorda (①②③).