# 개조 세트 사용

## HSS에서 HM/TC로 개조

HM/TC 어댑터를 사용하면 HSS-대팻날이 장착된 대패를 HM/TC-대팻날이 장착된 대패로 개조할 수 있습니다.

- 고정 나사 (14) 3개를 톡스 렌치 (13) 를 이용해 돌려 푼 후 고정 틀 (15) 을 분리하십시오.
- 대팻날 걸이 (19) 를 대팻날 (18) 과 함께 대팻날 머리 (16) 또는 가이드 홈 (17) 에서 분리하십시오.
- 나사 (20) 를 제거하십시오.
- 걸이 (19) 및 어댑터 (37) 를 세팅 게이지 (22) 에 끼우십시오. 걸이 (19) 는 세팅 게이지의 홈에 맞물려 고정되어야 합니다(그림 S 참조).
- HM/TC-대팻날 (23) 측면을 어댑터 (37) 방향으로 미십시오. 이때 어댑터 (37) 의 스트립은 HM/TC-대팻날의 홈에 맞물려야 합니다(그림 S 참조).
- 나사 (20) 를 조이십시오.
- 대팻날 걸이 (19) 를 어댑터 (37) 및 대팻날 (18) 과 함께 대팻날 머리 (16) 또는 가이드 홈 (17) 에 끼우십시오.
- 고정 틀 (15) 을 설치한 후 고정 나사 (14) 를 돌려 느슨하게 조이십시오.
- 대팻날은 대패 밑판 (11) 중앙에 장착하여 정렬해야 합니다. 이어서 고정 나사 (14) 3개를 톡스 렌치 (13) 를 이용하여 단단히 조이십시오. 이때 고정 틀 (15) 에 명시된 조임 순서(①②③)를 준수하십시오.

## HM/TC에서 HSS로 개조

HM/TC-대팻날이 장착된 대패를 HSS-대팻날이 장착된 대패로 개조할 수 있습니다.

- 고정 나사 (14) 3개를 톡스 렌치 (13) 를 이용해 돌려 푼 후 고정 틀 (15) 을 분리하십시오.
- 대팻날 걸이 (19) 를 대팻날 (18) 또는 HM/TC 어댑터 (37) 와 함께 대팻날 머리 (16) 에서 분리하십시오.
- 나사 (20) 를 제거하십시오.
- 함께 장착된 HSS-대팻날 참조 대팻날 장착하기(그림 E–F 참조) 을 장착한 후 대패 밑판 (11) 중앙에 정렬하십시오.
- 고정 틀 (15) 을 설치한 후 고정 나사 (14) 3개를 톡스 렌치 (13) 를 이용해 조이십시오. 이때 고정 틀 (15) 에 명시된 조임 순서(①②③)를 준수하십시오.