# Driftstart

## Ställa in spåndjupet

Med reglaget (2) kan spåndjupet ställas in steglöst på 0–2,6 mm med hjälp av spåndjupsskalan (1) (skalering = 0,1 mm).

## In- och urkoppling

- Se till att du kan manövrera på-/av-strömbrytaren utan att släppa handtaget.

För att slå på elverktyget skjuter du först startspärren (4) mot mitten och tryck därefter på på-/av-strömbrytaren (5) och håll den intryckt.

För att stänga av elverktyget släpper du på-/av-strömbrytaren (5).

Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets på-/av-strömbrytare (5) inte låsas, utan måste hållas nedtryckt under drift.