# Huolto ja puhdistus

- Irrota akku, ennen kuin alat tehdä sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto, jne.). Irrota akku myös sähkötyökalun kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

- Pidä sähkötyökalu ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

Varmista seisontatuen (32) esteetön liike ja puhdista se säännöllisin väliajoin.

Jos hiiliharjat ovat kuluneet loppuun, sähkötyökalun toiminta katkaistaan automaattisesti. Sähkötyökalu tulee lähettää viipymättä huoltoon, katso osoite kappaleesta "Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta".

## Käyttöhihnan vaihto (katso kuvat Q–R)

Kierrä ruuvi (8) irti ja ota hihnansuojus (9) pois. Irrota loppuun kulunut käyttöhihna (33).

Puhdista ennen uuden käyttöhihnan (33) asennusta molemmat hihnapyörät (34) ja (35).

Aseta uusi käyttöhihna (33) ensin pienen hihnapyörän (35) päälle ja asenna tämän jälkeen kädellä kääntäen käyttöhihna (33) suuren hihnapyörän (34) päälle.

Varmista, että käyttöhihna (33) kulkee tarkasti hihnapyörien (34) / (35) pitkittäisurissa.

Asenna hihnasuojaus (9) ja kiristä ruuvi (8).