# Wymiana noży z węglików spiekanych (HM/TC)

- Zachować ostrożność przy wymianie noży. Nie chwytać noży za krawędzie tnące. Istnieje nie‌bez‌pie‌cze‌ństwo skaleczenia się o krawędzie tnące.

Należy stosować wyłącznie oryginalne noże do struga typu HM/TC firmy Bosch.

Noże wykonane z węglików spiekanych (HM/TC) posiadają 2 ostrza i mogą być stosowane dwustronnie. Gdy obydwie krawędzie tnące noża są stępione, noże należy (23) wymienić. Noży z węglików spiekanych (HM/TC) nie wolno ostrzyć.

## Demontaż noża (zob. zdj. G–H)

- Aby obrócić nóż, należy uprzednio obrócić głowicę nożową (16), tak aby szczęka zaciskowa (15) znalazła się w pozycji równoległej do podstawy struga (11).
- Poluzować 3 śruby mocujące (14) za pomocą klucza Torx (13) (ok. 1–2 obroty). Nie trzeba przy tym zdejmować szczęki zaciskowej (15).
- Lekko obrócić głowicę nożową i za pomocą kawałka drewna wysunąć w kierunku bocznym nóż (23) z głowicy (16).
- Obrócić głowicę nożową o 180° i zdemontować drugi nóż.

## Montaż noża (zob. rys. I–J)

Równomierna regulacja wysokości noża przy wymianie lub zamianie krawędzi tnącej, zapewniona jest przez specjalny rowek prowadzący, znajdujący się na nożu.

W razie potrzeby należy oczyścić osadzenie noża w głowicy nożowej (16), jak również sam nóż (23).

Mocując nóż, należy zwrócić uwagę na prawidłowe jego osadzenie w prowadnicy głowicy nożowej (16).

Nóż należy zamocować i ustawić pośrodku podstawy struga (11). Następnie dokręcić wszystkie 3 śruby mocujące (14) za pomocą klucza Torx (13). Należy przy tym zachować podaną na szczęce zaciskowej (15) kolejność dokręcania śrub (①②③).

Wskazówka: Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem należy skontrolować, czy śruby mocujące (14) są dostatecznie mocno dokręcone. Ręcznie obrócić głowicę nożową (16) aby upewnić się, że noże struga swobodnie się poruszają (o nic nie zahaczając).