# Hooldus ja puhastus

- Eemaldage aku seadmest enne mis tahes töid seadme kallal (nt hooldus, tarvikute vahetus jmt), samuti enne seadme transpor‌timist ja hoiulepanekut. Lüliti (sisse/välja) juhuslik käsitsemine toob kaasa vigastuste ohu.

- Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Hoidke seisutald (32) vabalt liikuvana ja puhastage seda korrapäraselt.

Süsiharjade tööressursi ammendumisel lülitub elektriline tööriist automaatselt välja. Hoolduseks tuleb elektriline tööriist saata klienditeenindusse, aadresse vaadake lõigust „Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine“.

## Veorihma vahetamine (vaata jooniseid Q–R)

Keerake kruvi (8) välja ja võtke rihmakate (9) ära. Eemaldage kulunud veorihm (33).

Puhastage enne uue veorihma (33) paigaldamist mõlemad rihmarattad (34) ja (35).

Pange uus veorihm (33) enne väikesele rihmarattale (35) ja suruge seejärel veorihm (33) käega pöörates suurele rihmarattale (34).

Jälgige, et veorihm (33) jookseks täpselt rihmarataste (34) või (35) pikisoontes.

Pange rihmakate (9) peale ja pingutage kruvi (8).