# Uputstva za rad

- Izvadite bateriju pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanja, promene pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

##

Podnožje za odlaganje (32) omogućuje odlaganje električnog alata odmah nakom radnog postupka bez opasnosti da se ošteti radni komad ili nož rendea. Tokom radnog postupka podnožje za odlaganje (32) se podiže i zadnji deo potplate noža rendea (11) se oslobađa.

Napomena: Ne smete da demontirate podnožje za odlaganje (32).

##

Podesite željenu debljinu strugotine i postavite električni alat prednjim delom potplate sečiva (11) na komad za obradu.

- Vodite električni alat samo uključen na radni komad. Inače postoji opasnost od povratnog udarca, ako upotrebljeni alat zapne u radnom komadu.

Uključite električni alat i vodite ga sa ravnomernim pomeranjem napred preko površine koja se mora obraditi.

Radi postizanja kvalitetnih površina radite samo sa malim pomeranjem napred i pritiskajući u sredinu podnožja rendea.

Pri obradi tvrdih materijala, naprimer tvrdog drveta, kao i koristeći maksimalnu širinu rendea, podesite samo malu debljinu strugotine i smanjite u datom slučaju pomeranje napred rendea.

Preterano pomeranje napred smanjuje kvalitet površine i može uticati na brže začepljenje otvora za strugotinu.

Samo oštri noževi rendea daju dobar učinak u sečenju i čuvaju električni alat.

Integrisano podnožje za odlaganje (32) omogućuje nakon prekida i nastavljanje struganja na željenom mestu radnog komada:

- Stavite električni alat sa dole preklopljenim podnožjem za odlaganje na mesto radnog komada koje treba obrađivati.
- Uključite električni alat.
- Premestite pritisak naleganja na prednju potplatu noža rendea i pomerajte električni alata polako ka napred (➊). Pritom se podnožje za odlaganje zakreće ka gore (➋) tako da zadnji deo potplate noža rendea ponovo naleže na radni komad.
- Prelazite električnim alatom ravnomernim napretkom preko površine za rad (➌).

##

V žlebovi koji postoje u prednjoj potplati rendea omogućavaju brzu i jednostavnu obradu ivica radnog komada. Koristite odgovarajući V žleb zavisno od željene širine skidanja. Stavite zato rende sa V žlebom na ivicu radnog komada i vodite ga duž njega.

| Korišćeni žleb | Dimenzija a (mm)
bez | 0–2,5
mali | 1,5–4,0
srednji | 2,0–4,5
veliki | 3,0–5,5

##

Montirajte paralelni graničnik (24) pomoću pričvrsnog zavrtnja (27) na električni alat. Montirajte, u skladu sa primenom, graničnik za dubinu preklopa (31) pričvrsnim zavrtnjem (30) na električni alat.

Odvrnite navrtanj za fiksiranje (26) i podesite željenu širinu preklopa na skali (25). Ponovo pritegnite navrtanj za podešavanje (26).

Podesite prema potrebi željenu dubinu preklopa pomoću graničnika (31).

Prođite rendisanje više puta, sve dok se ne dostigne željena dubina preklopa. Vodite rende sa bočnim pritiskom naleganja.