# Údržba a čištění

- Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástrojů) a při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

- Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby pracovalo dobře a bezpečně.

Zajistěte, aby byla odkládací patka (32) volně pohyblivá, a pravidelně ji čistěte.

Při opotřebovaných uhlících se elektronářadí automaticky vypne. Elektronářadí se musí poslat do zákaznického servisu kvůli údržbě, adresy viz část „Zákaznická služba a poradenství ohledně použití“.

## Výměna hnacího řemene (viz obrázky Q–R)

Vyšroubujte šroub (8) a sejměte kryt řemene (9). Odstraňte opotřebený hnací řemen (33).

Před montáží nového hnacího řemene (33) vyčistěte obě řemenice (34) a (35).

Nasaďte nový hnací řemen (33) nejprve na malou řemenici (35) a poté hnací řemen (33) přitlačte při ručním otáčení na velkou řemenici (34).

Dbejte na to, aby hnací řemen (33) běžel přesně v podélných drážkách řemenice (34) a (35).

Nasaďte kryt řemen (9) a utáhněte šroub (8).