# 更換硬金屬碳化鎢刨刀（HM/TC）

- 更換刨刀時，請您務必小心。請勿碰觸刨刀的刀刃。您可能會被鋒利的刀刃割傷。

僅可使用 Bosch 原廠硬金屬碳化鎢刨刀（HM/TC）。

由硬金屬（HM/TC）製成的刨刀有兩個刀刃，可以翻面使用。兩個刀刃都已變鈍時，須更換刨刀 (23)。硬金屬碳化鎢刨刀（HM/TC）無法重新磨利。

## 拆卸刨刀（請參考圖 G–H）

- 若要更換刨刀或將它翻面，請將刨刀頭 (16) 旋轉至夾緊鉗口 (15) 與刨刀底板 (11) 平行的位置。
- 用星形扳手 (13) 將 3 顆固定螺栓 (14) 鬆開 1－2 圈左右。夾緊鉗口 (15) 不必取下。
- 稍微轉動刨刀頭，然後利用一個木塊從側邊將刨刀 (23) 從刨刀頭 (16) 推出來。
- 將刨刀頭旋轉 180° 接著再拆卸第 2 片刨刀。

## 安裝刨刀（請參考圖 I–J）

由於刨刀上有導槽，所以能夠確保在更換刨刀或將它翻面後，刨刀的高度都能夠保持一致。

必要時請清潔刨刀頭 (16) 裡的刀座以及刨刀 (23)。

裝入刨刀時請注意：刨刀必須正確位於刨刀頭 (16) 的定位導槽內。

裝入並校正其位置，刨刀必須置中對齊刨刀底板 (11)。接著用星形扳手 (13) 旋緊 3 顆固定螺栓 (14)。此時，請您遵照夾緊鉗口 (15) 上標示的旋緊順序（①②③）。

提示：讓機器開始運轉前，請檢查固定螺栓 (14) 是否固定牢靠。用手旋轉刨刀頭 (16) 然後確認刨刀不會刮擦到任何地方。