# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymiana osprzętu itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator. Niezamierzone uruchomie‌nie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.

- Utrzymywanie urządzenia i szczelin wenty‌la‌cyj‌nych w czystości gwarantuje prawidłową i bez‌pieczną pracę.

Stopka parkująca (32) musi swobodnie się poruszać; należy ją także regularnie czyścić.

Zużycie się szczotek węglowych powoduje samoczynne wyłączenie się elektronarzędzia. Elektronarzędzie należy bezzwłocznie odesłać do punktu obsługi klienta (adresy są podane w rozdziale „Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania”.

## Wymiana paska napędowego (zob. rys. Q–R)

Wykręcić śrubę (8) i zdjąć osłonę paska (9). Wyjąć zużyty pasek napędowy (33).

Przed zamontowaniem nowego paska napędowego (33) oczyścić oba koła pasowe (34) i (35).

Pasek napędowy (33) założyć najpierw na małe koło pasowe (35), a następnie nałożyć go (33) na duże koło pasowe (34), obracając je ręką.

Należy zwrócić uwagę na to, aby pasek napędowy (33) biegł dokładnie wzdłuż wzdłużnych zagłębień kół pasowych (34) lub (35).

Założyć osłonę paska (9) i mocno dokręcić śrubę (8).