# Gebruik van ombouwsets

## Ombouw van HSS naar HM/TC

Met de HM/TC-adapter kan een met HSS-schaafmessen uitgeruste schaafmachine worden omgebouwd naar HM/TC-schaafmessen.

- Draai de 3 bevestigingsschroeven (14) er met de Torx-sleutel (13) uit en verwijder de klembek (15).
- Schuif de bevestigingsbeugel (19) samen met het schaafmes (18) uit de meskop (16) of de geleidingsgroef (17).
- Verwijder de schroeven (20).
- Plaats de bevestigingsbeugel (19) en de adapter (37) in de instelmal (22). De bevestigingsbeugel (19) moet in de groef op de instelmal vastklikken (zie afbeelding S).
- Schuif het HM/TC-schaafmes (23) vanaf de zijkant in de adapter (37). De strip op de adapter (37) moet daarbij in de groef op het HM/TC-schaafmes grijpen (zie afbeelding S).
- Draai de schroeven (20) vast.
- Plaats de bevestigingsbeugel (19) samen met de adapter (37) en het schaafmes (18) in de meskop (16) of in de geleidingsgroef (17).
- Zet de klembek (15) erop en draai de bevestigingsschroeven (14) er losjes in.
- Het schaafmes moet centrisch ten opzichte van de schaafzool (11) gemonteerd en uitgelijnd worden. Draai vervolgens de 3 bevestigingsschroeven (14) met de Torx-sleutel (13) vast. Houd daarbij de op de klembek (15) aangegeven volgorde voor vastdraaien (①②③) aan.

## Ombouw van HM/TC naar HSS

Met HM/TC-schaafmessen uitgeruste schaafmachines kunnen worden omgebouwd naar HSS-schaafmessen.

- Draai de 3 bevestigingsschroeven (14) er met de Torx-sleutel (13) uit en verwijder de klembek (15).
- Schuif de bevestigingsbeugel (19) samen met het schaafmes (18) of de HM/TC-adapter (37) uit de meskop (16).
- Verwijder de schroeven (20).
- Monteer het in elkaar gezette HSS-schaafmes zie Schaafmes monteren (zie afbeeldingen E–F) en lijn het centrisch ten opzichte van de schaafzool (11) uit.
- Zet de klembek (15) erop en draai de 3 bevestigingsschroeven (14) met de Torx-sleutel (13) vast. Houd daarbij de op de klembek (15) aangegeven volgorde voor vastdraaien (①②③) aan.