# 更换HM/TC刨刀

- 更换刨刀时要小心。切勿握住刨刀的切割刃。您可能会被锋利的刀刃割伤。

只能使用Bosch原厂的HM/TC刨刀。

由硬质合金（HM/TC）制成的刨刀有两个刨刃，可以翻转使用。如果两个切割刃都变钝，则必须更换刨刀(23)。HM/TC刨刀无法修磨。

## 拆卸刨刀（见图片G–H）

- 翻转或更换刨刀时，请转动刀头(16)，直至夹紧钳口(15)与电刨底板(11)平行。
- 用Torx扳手(13)将3个固定螺栓(14)松开1–2圈。无需取下夹紧钳口(15)。
- 略微转动刀头，用一块木头将刨刀(23)在侧面从刀头(16)中推出。
- 将刀头旋转180°，拆下第2个刨刀。

## 安装刨刀（参见插图I–J）

由于刨刀上有导引槽，所以能够确保在更换或翻转刨刀时刨刀的高度保持一致。

必要时，清洁刀头(16)中的刀座和刨刀(23)。

安装刨刀时请注意，应将其正确安装到刀头(16)的定位导向件中。

刨刀必须对着电刨底板居中(11)安装和对齐。接着用Torx扳手(13)拧紧3个固定螺栓(14)。请遵守夹紧钳口(15)上规定的拧紧顺序（①②③）。

提示：投入使用前，检查固定螺栓(14)是否已拧紧。用手转动刀头(16)并确保刨刀不擦碰到任何东西。