# 工作提示

- 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

##

利用放置垫(32)可以在工作过程结束后马上放下电动工具，而不会有损坏工件或刨刀的危险。在工作过程中，将放置垫(32)翻起来并松开电刨底板(11)的后半部。

提示：不允许拆卸放置垫(32)。

##

调整所需的刨深，将电动工具以及电刨底板(11)的前半部放到工件上。

- 先开动电动工具后再把工具放置在工件上切割。如果电动工具被夹在工件中，会有反弹的危险。

接通电动工具电源，以均匀的进给速度在待加工表面上方移动电动工具。

只有使用低进给工作并在电刨底板上居中施加压力，才能达到最高品质的平面刨削效果。

加工硬的物料（例如硬木）以及利用最大刨宽时，必须设定小的刨削深度，甚至可能需要降低电刨进给速度。

进给过高不仅会降低工件表面质量，而且还可能加速排屑口阻塞。

只有锋利的刨刀才能带来良好的切削功率，并且保护电动工具。

使用内置的放置垫(32)可以在刨削过程中断后在工件的任意位置继续刨削过程：

- 放下翻下放置垫，把电动工具放在工件上的刨削中断位置上。
- 接通电动工具的电源。
- 将接触压力放在前部电刨底板上，并向前缓慢推动电动工具（➊）。同时向上翻起放置垫（➋），使电刨底板的后半部重新贴到工件上。
- 以均匀的进给速度在待加工表面（➌）上方移动电动工具。

##

利用前部电刨底板上的的V形槽，可以方便快捷地给工件边缘倒棱。根据需要的刨削宽度，请选择合适的V形槽。把电刨的V形槽放在工件的棱边上，然后沿着棱边推动电刨。

| 使用的凹槽 | 尺寸a（毫米）
无 | 0–2,5
小 | 1,5–4,0
中 | 2,0–4,5
大 | 3,0–5,5

##

将平行限制器(24)用固定螺栓(27)安装到电动工具上。分别安装后，将槽深限制器(31)用固定螺栓(30)安装到电动工具上。

松开止动螺母(26)，通过刻度(25)调节到所需的槽宽。重新拧紧止动螺母(26)。

利用槽深限制器(31)调节到所需的槽深。

多次重复刨削过程，直至达到需要的槽深为止。操作时施力点要放在电刨的侧面上。