# Thông số kỹ thuật

Máy bào |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Điện thế danh định | V | 18
Tốc độ không tảiA) | /phút | 14000
Cỡ sâu bào | mm | 0–2,6
Cỡ sâu bào xoi | mm | 0–9
Bề rộng bào, tối đa | mm | 82
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 … +50
Pin được khuyến nghị dùng |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Thiết bị nạp được khuyến nghị giới thiệu |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Được đo ở 20−25 °C với pin GBA 18V 4.0Ah.

B)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

C)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.