# Montage

- Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Keuze van het schaafmes
Wisselen van de HSS-schaafmessen
Wisselen van de HM/TC-schaafmessen
Gebruik van ombouwsets
Afzuiging van stof en spanen