# Aprīkojuma komplekta lietošana

## HSS asmeņu nomaiņa ar HM/TC asmeņiem

Izmantojot HM/TC adapteri, ar HSS ēveles asmeņiem aprīkotā ēvelē var iebūvēt HM/TC ēveles asmeņus.

- Izskrūvējiet 3 stiprinošās skrūves (14) ar Torx tipa atslēgu (13) un noņemiet spīļžokli (15).
- Izbīdiet noturskavu (19) kopā ar ēveles asmeni (18) ārā no asmeņu galvas (16) vai no vadotnes gropes (17).
- Izņemiet stiprinošās skrūves (20).
- Ievietojiet noturskavu (19) un adapteri (37) regulēšanas šablonā (22). Noturskavai (19) jāfiksējas regulēšanas šablona gropē (attēls S).
- No sāniem iebīdiet HM/TC ēveles asmeni (23) adapterī (37). Pie tam adaptera (37) līstei jāieķeras HM/TC ēveles asmens gropē (attēls S).
- Pieskrūvējiet stiprinošās skrūves (20).
- Ievietojiet noturskavu (19) kopā ar adapteri (37) un ēveles asmeni (18) asmeņu galvā (16) vai vadotnes gropē (17).
- Ievietojiet spīļžokli (15) un stingri pieskrūvējiet stiprinošās skrūves (14).
- Ēveles asmens jāiestiprina un jāizlīdzina pret ēveles pamatnes (11) vidu. Nobeigumā stingri pieskrūvējiet 3 stiprinošās skrūves (14) ar Torx tipa atslēgu (13). Pie tam rīkojieties atbilstoši uz spīļžokļa (15) parādītajai darbību secībai (①②③).

## HM/TC asmeņu nomaiņa ar HSS asmeņiem

Ar HM/TC ēveles asmeni aprīkotā ēvelē var iebūvēt HSS ēveles asmeņus.

- Izskrūvējiet 3 stiprinošās skrūves (14) ar Torx tipa atslēgu (13) un noņemiet spīļžokli (15).
- Izbīdiet noturskavu (19) kopā ar ēveles asmeni (18) vai ar HM/TC adapteri (37) ārā no asmeņu galvas (16).
- Izņemiet stiprinošās skrūves (20).
- Iestipriniet samontēto HSS ēveles asmeni, kā norādīts sadaļā skatīt Ēveles asmeņu iestiprināšana (skatiet attēlus E–F) un izlīdziniet to pret ēveles pamatnes (11) vidu.
- Ievietojiet spīļžokli (15) un stingri pieskrūvējiet 3 stiprinošās skrūves (14) ar Torx tipa atslēgu (13). Pie tam rīkojieties atbilstoši uz spīļžokļa (15) parādītajai darbību secībai (①②③) ein.