# Technické údaje

Hoblík |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Jmenovité napětí | V | 18
Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 14 000
Hloubka úběru | mm | 0–2,6
Hloubka drážky | mm | 0–9
Max. šířka hoblovaní | mm | 82
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Doporučené nabíječky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.