# 使用改装件

## 把HSS改装成HM/TC

利用HM/TC适配器，可以将安装在电刨上的HSS刨刀改为HM/TC刨刀。

- 用Torx扳手(13)旋出3个固定螺栓(14)，取下夹紧钳口(15)。
- 将固定架(19)连同刨刀(18)从刀头(16)或导槽(17)中推出。
- 去除螺栓(20)。
- 将固定架(19)和适配器(37)装入调整规(22)。固定架(19)必须卡入调整规的凹槽中（见图片S）。
- 将HM/TC刨刀(23)从侧面推入适配器(37)。适配器(37)上的板条也必须卡入HM/TC刨刀的凹槽中（见图片S）。
- 拧紧螺栓(20)。
- 将固定架(19)连同适配器(37)和刨刀(18)装入刀头(16)或导槽(17)中。
- 放上夹紧钳口(15)，旋入固定螺栓(14)，不要拧紧。
- 刨刀必须对着电刨底板居中(11)安装和对齐。接着用Torx扳手(13)拧紧3个固定螺栓(14)。请遵守夹紧钳口(15)上规定的拧紧顺序（①②③）。

## 把HSS改装成HM/TC

可以将安装在电刨上的HM/TC改为HSS刨刀。

- 用Torx扳手(13)旋出3个固定螺栓(14)，取下夹紧钳口(15)。
- 将固定架(19)连同刨刀(18)或HM/TC适配器(37)从刀头(16)中推出。
- 去除螺栓(20)。
- 安装组装好的HSS刨刀 参见 安装刨刀（参见插图E–F）并将其居中对准电刨底板(11)。
- 放上夹紧钳口(15)，用Torx扳手(13)拧紧3个固定螺栓(14)。请遵守夹紧钳口(15)上规定的拧紧顺序（①②③）。