# Messa in funzione

## Regolazione della profondità di passata

Con la manopola (2) è possibile regolare la profondità di passata in modo continuo da 0–2,6 mm in base alla scala di profondità di passata (1) (graduazione della scala = 0,1 mm).

## Accensione/spegnimento

- Accertarsi che sia possibile azionare l’interruttore di avvio/arresto senza lasciare l’impugnatura.

Per accendere l’elettroutensile, azionare dapprima il pulsante di sicurezza (4), dopodiché premere l’interruttore di accensione/spegnimento (5) e mantenerlo premuto.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di accensione/spegnimento (5).

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, l’interruttore di accensione/spegnimento (5) non può essere bloccato, ma deve invece restare costantemente premuto durante il funzionamento.