# Punerea în funcţiune

## Reglarea adâncimii de tăiere

Cu butonul rotativ (2) pot fi reglate progresiv adâncimi de tăiere cuprinse între 0–2,6 mm pe baza scalei gradate a adâncimilor de tăiere (1) (împărţirea pe scală = 0,1 mm).

## Pornirea/Oprirea

- Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/oprit fără a lăsa din mână mânerul.

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, acţionează mai întâi piedica de pornire (4), iar apoi apasă comutatorul de pornire/oprire (5) şi menţine-l apăsat.

Pentru deconectarea sculei electrice, eliberează comutatorul de pornire/oprire (5).

Observaţie: Din considerente legate de siguranţă, comutatorul de pornire/oprire (5) nu poate fi blocat, ci trebuie să fie menţinut apăsat în permanenţă în timpul funcţionării sculei.