# Wechsel der HM/TC-Hobelmesser

- Vorsicht beim Wechsel der Hobelmesser. Fassen Sie die Hobelmesser nicht an den Schneidkanten an. Sie können sich an den scharfen Schneidkanten verletzen.

Verwenden Sie nur Original Bosch-HM/TC-Hobelmesser.

Die Hobelmesser aus Hartmetall (HM/TC) haben 2 Schneiden und können gewendet werden. Sind beide Schneidkanten stumpf, müssen die Hobelmesser (23) gewechselt werden. Das HM/TC-Hobelmesser darf nicht nachgeschärft werden.

## Hobelmesser demontieren (siehe Bilder G–H)

- Zum Wenden oder Ersetzen der Hobelmesser drehen Sie den Messerkopf (16), bis die Klemmbacke (15) parallel zur Hobelsohle (11) steht.
- Lösen Sie die 3 Befestigungsschrauben (14) mit dem Torx-Schlüssel (13) ca. 1–2 Umdrehungen. Die Klemmbacke (15) muss nicht abgenommen werden.
- Drehen Sie den Messerkopf etwas und schieben Sie mit einem Holzstück das Hobelmesser (23) seitlich aus dem Messerkopf (16) heraus.
- Drehen Sie den Messerkopf um 180° und demontieren Sie das 2. Hobelmesser.

## Hobelmesser montieren (siehe Bilder I–J)

Durch die Führungsnut des Hobelmessers wird beim Wechseln bzw. Wenden stets eine gleichmäßige Höheneinstellung gewährleistet.

Falls erforderlich, reinigen Sie den Messersitz im Messerkopf (16) und das Hobelmesser (23).

Achten Sie beim Einbau des Hobelmessers darauf, dass es einwandfrei in der Aufnahmeführung des Messerkopfes (16) sitzt.

Das Hobelmesser muss mittig zur Hobelsohle (11) eingebaut und ausgerichtet werden. Ziehen Sie anschließend die 3 Befestigungsschrauben (14) mit dem Torx-Schlüssel (13) fest. Halten Sie dabei die auf der Klemmbacke (15) angegebene Anzugsreihenfolge (①②③) ein.

Hinweis: Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den festen Sitz der Befestigungsschrauben (14). Drehen Sie den Messerkopf (16) von Hand durch und stellen Sie sicher, dass die Hobelmesser nirgends streifen.