# Cara penggunaan

## Mengatur kedalaman pengetaman

Melalui kenop putar (2), kedalaman pengetaman dapat diatur sedalam 0–2,6 mm dengan skala kedalaman pengetaman (1) (pembagian skala = 0,1 mm).

## Menyalakan/mematikan

- Pastikan bahwa Anda dapat mengoperasikan tombol untuk menghidupkan dan mematikan tanpa perlu melepaskan handle.

Untuk pengoperasian perkakas listrik, tekan switch pengaman (4) terlebih dulu, kemudian tekan dan tahan tombol on/off (5).

Untuk mematikan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (5).

Catatan: Demi alasan keamanan, tombol on/off (5) tidak dapat dikunci, melainkan tombol harus selalu ditekan selama perkakas dioperasikan.