# Смена твердосплавных ножей HM/TC

- Соблюдайте осторожность при замене строгального ножа. Не беритесь за режущие кромки строгального ножа. Вы можете порезаться об острые режущие кромки.

Применяйте оригинальные ножи HM/TC фирмы Bosch.

Твердосплавные ножи (HM/TC) имеют 2 лезвия, их можно разворачивать. Если оба лезвия затупились, строгальные ножи (23) нужно заменить. Твердосплавный нож HM/TC не предусматривает возможности перезаточки.

## Демонтаж строгального ножа (см. рис. G–H)

- Чтобы перевернуть или заменить строгальные ножи, поворачивайте ножевую головку (16) до тех пор, пока зажимная колодка (15) не будет расположена параллельно к подошве рубанка (11).
- Ослабьте 3 крепежных винта (14) с помощью ключа Torx (13) прибл. на 1 – 2 оборота. Зажимную колодку (15) снимать нельзя.
- Слегка поверните ножевую головку и вытолкайте с помощью куска древесины строгальный нож (23) вбок из ножевой головки (16).
- Разверните ножевую головку на 180° и демонтируйте второй строгальный нож.

## Установка строгального ножа (см. рис. I–J)

Направляющий паз строгального ножа обеспечивает при смене или поворачивании всегда равномерную установку высоты.

При необходимости очистите посадочное место под строгальный нож в ножевой головке (16) и строгальный нож (23).

При установке строгального ножа следите за тем, чтобы он безупречно сидел в ножевой головке (16).

Строгальный нож нужно монтировать и выровнять по центру подошвы рубанка (11). Затем туго затяните 3 крепежных винта (14) с помощью ключа Torx (13). Соблюдайте при этом указанную на зажимной колодке (15) последовательность затяжки винтов (①②③).

Указание: Перед началом работы проверьте затяжку крепежных винтов (14). От руки прокрутите ножевую головку (16) и убедитесь, что строгальные ножи нигде не задевают.