# Työskentelyohjeita

- Irrota akku, ennen kuin alat tehdä sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto, jne.). Irrota akku myös sähkötyökalun kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

##

Työn jälkeen voit asettaa seisontatuella (32) työkalun turvallisesti syrjään työkappaletta ja terää vaurioittamatta. Työn ajaksi seisontatuki (32) käännetään ylös höylän pohjan (11) takaosasta.

Huomautus: seisontatukea (32) ei saa irrottaa.

##

Säädä haluamasi lastuamissyvyys ja aseta höylän pohjan (11) etuosa työkappaleelle.

- Ohjaa sähkötyökalu vain moottorin käydessä työkappaletta vasten. Muuten syntyy takaiskun vaara, jos käyttötarvike juuttuu työkappaleeseen.

Käynnistä sähkötyökalu ja höylää pintaa tasaisella vauhdilla.

Laadukkaan työtuloksen varmistamiseksi höylää hitaasti ja paina pohjan keskiosaa alustaa vasten.

Kun höyläät kovia materiaaleja (esim. kovaa puuta) tai käytät suurinta höyläysleveyttä, säädä vain pieni lastuamissyvyys ja tarvittaessa höylää hitaammin.

Liian nopea höyläys huonontaa lopputulosta ja saattaa tukkia nopeasti lastujen poistoputken.

Vain terävät terät varmistavat tehokkaan höyläyksen ja säästävät sähkötyökalua.

Seisontatuen (32) avulla höyläystä voi jatkaa keskeytyksen jälkeen mistä tahansa työkappaleen kohdasta:

- Aseta sähkötyökalu alas käännettyine seisontatukineen työkappaleen vielä työstettävään kohtaan.
- Käynnistä sähkötyökalu.
- Paina höylän etuosaa työkappaletta vasten ja työnnä sähkötyökalua hitaasti eteenpäin (➊). Seisontatuki kääntyy ylös (➋) niin, että höylän takaosa menee taas kiinni työkappaleeseen.
- Höylää työstettävää pintaa tasaisella vauhdilla (➌).

##

Höylän pohjan etuosassa olevat V-urat mahdollistavat työkappaleen reunan nopean ja helpon viistämisen. Käytä halutun viistämisleveyden mukaista V-uraa. Aseta höylän V-ura työkappaleen reunaan ja työnnä höylää reunaa pitkin.

| Käytettävä ura | Mitta a (mm)
– | 0–2,5
Pieni | 1,5–4,0
Keskisuuri | 2,0–4,5
Suuri | 3,0–5,5

##

Asenna suuntaisohjain (24) kiinnitysruuvilla (27) sähkötyökaluun. Asenna käyttökohteen mukaan huullossyvyyden ohjain (31) kiinnitysruuvilla (30) sähkötyökaluun.

Löysää lukitusmutteri (26) ja säädä haluamasi huullosleveys asteikkoon (25). Kiristä lukitusmutteri (26).

Säädä haluamasi huullossyvyys huullossyvyyden ohjaimella (31).

Höylää huullosta useampaan kertaan, kunnes se on halutun syvyinen. Paina höylää ohjatessasi höylän kylkeä työkappaletta vasten.