# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตราย‌จาก‌การบาดเจ็บ‌หาก‌สวิทช์‌เปิด-ปิด‌ติดขึ้น‌อย่าง‌ไม่ตั้งใจ

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

ตรวจสอบให้ส้นพัก (32) ทำงานได้อย่างอิสระ และทำความสะอาดส้นพักเป็นประจำ

เมื่อแปรงถ่านสึกหรอ เครื่องมือไฟฟ้าจะดับสวิทช์โดยอัตโนมัติ ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการลูกค้า สำหรับที่อยู่ กรุณา “การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน”

## การเปลี่ยนสายพาน (ดูภาพประกอบ Q–R)

คลายสกรู (8) และถอดฝาครอบสายพาน (9) ออกถอดสายพานที่เสื่อมสภาพ (33) ออก

ก่อนใส่สายพานเส้นใหม่ (33) เข้า ให้ทำความสะอาดมู่เล่ทั้งสอง (34) และ (35)

วางสายพานเส้นใหม่ (33) บนมู่เล่เล็ก (35) ก่อน จากนั้นใช้มือดันสายพาน (33) เข้าบนมู่เล่ใหญ่ (34) ขณะหมุนมู่เล่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพาน (33) วิ่งอย่างถูกต้องในร่องตามยาวของมู่เล่ (34) และ (35)

ใส่ฝาครอบสายพาน (9) กลับเข้าที่ และขันสกรู (8) เข้าให้แน่น