# 使用轉換套件

## 將高碳鋼刨刀（HSS）換裝成硬金屬碳化鎢刨刀（HM/TC）

配備高碳鋼刨刀（HSS）的電刨刀利用硬金屬碳化鎢（HM/TC）轉接器，即可換裝成硬金屬碳化鎢刨刀（HM/TC）。

- 用星形扳手 (13) 將 3 顆固定螺栓 (14) 旋出，接著將夾緊鉗口 (15) 取下。
- 將固定架 (19) 連同刨刀 (18) 一起從刨刀頭 (16) 或導槽 (17) 中推出來。
- 拆除螺栓 (20)。
- 將固定架 (19) 和轉接器 (37) 裝進定位規 (22) 中。固定架 (19) 必須嵌入定位規上的凹槽內（請參考圖 S）。
- 從側邊將硬金屬碳化鎢刨刀（HM/TC）(23) 推入轉接器 (37) 中。轉接器上的凸邊條 (37) 必須嵌進硬金屬碳化鎢刨刀（HM/TC）上的凹槽內（請參考圖 S）。
- 旋緊螺栓 (20)。
- 將固定架 (19) 連同轉接器 (37) 和刨刀 (18) 一起裝進刨刀頭 (16) 或導槽 (17) 中。
- 放上夾緊鉗口 (15) 然後將固定螺栓 (14) 旋入但不要旋緊。
- 裝入並校正刨刀位置，必須置中對齊刨刀底板 (11)。接著用星形扳手 (13) 旋緊 3 顆固定螺栓 (14)。此時，請您遵照夾緊鉗口 (15) 上標示的旋緊順序（①②③）。

## 將硬金屬碳化鎢刨刀（HM/TC）換裝成高碳鋼刨刀（HSS）

配備硬金屬碳化鎢刨刀（HM/TC）的電刨刀可換裝成高碳鋼刨刀（HSS）。

- 用星形扳手 (13) 將 3 顆固定螺栓 (14) 旋出，接著將夾緊鉗口 (15) 取下。
- 將固定架 (19) 連同刨刀 (18) 或硬金屬碳化鎢（HM/TC）轉接器 (37) 一起從刨刀頭 (16) 中推出來。
- 拆除螺栓 (20)。
- 安裝已預先組裝好的高碳鋼刨刀（HSS） 參見 安裝刨刀（請參考圖 E–F）並校正其位置，它應置中對齊刨刀底板 (11)。
- 放上夾緊鉗口 (15) 然後用星形扳手 (13) 鎖緊 3 顆固定螺栓 (14)。此時，請您遵照夾緊鉗口 (15) 上標示的旋緊順序（①②③）。