# 抽吸粉尘/切屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。
某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理 木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

定期清理出屑口(3)。清理堵塞的锯屑排口时，使用合适的工具，如木片、压缩空气等。

- 不要用手抓握排屑槽。可能会被旋转部件伤到。

为了确保最佳吸尘效果，一定要连接其他的吸尘装备或者使用集尘袋/集屑袋。

##

可以在出屑口两侧插上吸尘软管（直径35毫米）(28)（附件）。

将吸尘软管(28)与吸尘器（附件）连接。在本使用说明的末尾可以找到各种集尘器的连接概览。

根据工件的物料选择合适的吸尘器。

抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的吸尘器。

##

针对小范围操作可以连接集尘袋/集屑袋（附件）(29)。将集尘袋接头牢牢插入出屑口(3)。请及时清空集尘袋/集屑袋(29)，以便保持最佳的集尘效果。

##

通过转换杆(10)可以将出屑口(3)向右或向左转换。按压转换杆(10)，直至其卡入末端位置。所选的出屑口方向将通过转换杆(10)上的箭头符号显示。