# Informasjon om bruk

- Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og før transport og oppbevaring. Det er fare for skader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

##

Med parkeringsskoen (32) er det mulig å sette fra seg elektroverktøyet like etter arbeidet, uten fare for skade på emnet eller høvelkniven . Under arbeidet vippes parkeringsskoen (32) opp, og den bakre delen av høvelsålen (11) frigjøres.

Merknad: Det er ikke tillatt å demontere parkeringsskoen (32).

##

Still inn ønsket spondybde, og sett den fremre delen av høvelsålen (11) til elektroverktøyet inntil emnet.

- Elektroverktøyet må bare føres inn mot emnet i innkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag hvis innsatsverktøyet henger seg opp i emnet.

Slå på elektroverktøyet, og før det med jevnt trykk forover mot overflaten som skal bearbeides.

For at resultatet skal bli pent må du føre verktøyet lett forover, og trykke midt på høvelsålen.

Ved bearbeiding av harde materialer, for eksempel hardt treverk, og ved utnyttelse av den maksimale høvelbredden stiller du inn mindre spondybde og reduserer eventuelt høvelhastigheten.

For rask høvling gir dårligere overflatekvalitet og kan føre til at sponutkastet tilstoppes.

Bare skarpe høvelkniver gir god sponfjerning og skåner elektroverktøyet.

Med den integrerte parkeringsskoen (32) er det også mulig å fortsette høvlingen på ønsket sted på emnet etter et avbrudd:

- Sett elektroverktøyet med parkeringsskoen felt ned, på det stedet på emnet der du skal fortsette å høvle.
- Slå på elektroverktøyet.
- Flytt trykket til den fremre høvelsålen, og skyv elektroverktøyet langsomt forover (➊). Parkeringsskoen skyves opp og bort (➋), slik at den bakre delen av høvelsålen igjen ligger inntil emnet.
- Før elektroverktøyet med jevn hastighet over overflaten som skal bearbeides (➌).

##

V-sporene i den fremre høvelsålen gir mulighet til rask og avfasing av kanter på emner. Bruk det V-sporet som passer til ønsket bredde på skråkanten. Sett høvelen med V-sporet på emnekanten, og før den langs denne.

| Benyttet spor | Mål a (mm)
Ingen | 0–2,5
Lite | 1,5–4,0
middels | 2,0–4,5
Stort | 3,0–5,5

##

Monter parallellanlegget (24) på elektroverktøyet med festeskruen (27). Monter falsdybdeanlegget (31), avhengig av arbeidsoppgaven, på elektroverktøyet med festeskruen (30).

Løsne låsemutteren (26), og still inn ønsket falsbredde på skalaen (25). Stram låsemutteren (26) igjen.

Still inn ønsket falsdybde med falsdybdeanlegget (31).

Gjenta høvlingen til ønsket falsdybde er nådd. Før høvelen med trykk på siden.