# Keuze van het schaafmes

Het elektrische gereedschap kan met verschillende schaafmessen zijn uitgerust.

Door de montage van de adapter (37) (accessoire) kan het elektrische gereedschap omgebouwd worden van HSS-schaafmessen (18) naar HM/TC-schaafmessen (23).

Vervang bij een meswissel altijd beide schaafmessen, omdat anders een onbalans trillingen veroorzaakt en de levensduur van het elektrische gereedschap kan verkorten.