# Cara memasang

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas lsitrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

Memilih mata ketam
Mengganti mata ketam baja cepat HSS
Mengganti mata ketam baja HM/TC
Penggunaan peralatan untuk mengganti mata ketam
Pengisap debu/serbuk gergaji