# Zamjena alata

- Kod ugradnje i zamjene glodala preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica.

Originalna glodala iz opsežnog Bosch programa pribora možete dobiti kod svojeg trgovca.

##

Prije umetanja glodala najprije morate košaru glodanja (2) odvojiti od pogonske jedinice (1).

Odvrnite krilni vijak (12) na košari glodanja (2).

Pogonsku jedinicu izvucite prema gore.

##

Ovisno o korištenom glodalu, prije umetanja glodala, morate zamijeniti završnu maticu sa steznim kliještima (8).

Ako su odgovarajuća stezna kliješta već montirana za vaše glodalo, pridržavajte se radnih koraka u sljedećem odlomku.

Stezna kliješta (16) mora dosjesti u završnu maticu s određenim zazorom. Završna matica (8) mora se moći lako montirati. Ako bi se završna matica ili stezna kliješta oštetila, odmah ih treba zamijeniti.

Stavite viličasti ključ (18) na prihvat alata (17) (vidjeti sliku C1).

U smjeru suprotnom od kazaljke na satu odvijte završnu maticu (8) viličastim ključem (19).

Ako je potrebno, prije sastavljanja očistite sve dijelove koje treba montirati mekim kistom ili ispuhivanjem komprimiranim zrakom.

Stavite novu završnu maticu na prihvat alata (17).

Labavo pritegnite završnu maticu.

- Ni u kojem slučaju ne stežite stezna kliješta završnom maticom dok nije montirano glodalo. U suprotnom se stezna kliješta mogu oštetiti.

##

Ovisno o svrsi primjene, glodala se mogu dobiti u različitim izvedbama i kvalitetama.

Glodala od brzoreznog čelika (HSS) prikladna su za obradu mekih materijala, kao što je meko drvo i plastika.

Glodala s oštricama od tvrdog metala (HM) specijalno su prikladna za tvrde i abrazivne materijale, kao što je tvrdo drvo i aluminij.

Originalna glodala iz opsežnog Bosch programa pribora možete dobiti kod svojeg trgovca.

Umetnite samo besprijekorna i čista glodala.

##

Za glodanje košaru glodanja (2) morate ponovno montirati na pogonsku jedinicu (1).

Odvrnite krilni vijak (12) na košari glodanja (2).

Umetnite pogonsku jedinicu (1) u košaru glodanja (2).

Zavrnite krilni vijak (12) na košari glodanja (2).

Napomena: Krilni vijak (12) i vijak s nazubljenom glavom (6) mogu se međusobno zamijeniti.

- Nakon montaže uvijek provjerite dosjeda li čvrsto pogonska jedinica u košari glodanja.