# Ajustar a profundidade de fresagem

- O ajuste da profundidade de fresagem só pode ocorrer com a ferramenta elétrica desligada.

- Coloque a ferramenta elétrica com a fresa montada sobre a peça a ser trabalhada.
- Abra novamente o parafuso de orelhas (12) no cesto de fresar (2), para ajustar a profundidade de fresagem desejada com base na escala de ajuste da profundidade de fresagem (15) ou manualmente ou com o parafuso serrilhado (6).
- Aperte o parafuso de orelhas (12) no cesto de fresar (2).
- Verifique o ajuste efetuado da profundidade de fresagem através de uma tentativa e, se necessário, corrija-a.