# ضبط عمق الفرز

- يمكن ضبط عمق الفرز فقط عند إيقاف العدة الكهربائية.

- ضع العدة الكهربائية مع لقمة الفرز التي تم تركيبها علی قطعة الشغل المرغوب معالجتها.
- افتح اللولب المجنح (12) بسلة التفريز (2) مجددًا لضبط عمق التفريز المرغوب باستخدام تدريج ضبط عمق التفريز (15) إما يدويًا أو باستخدام اللولب المحزز (6).
- أغلق اللولب المجنح (12) بسلة التفريز (2).
- افحص وضع الضبط المحدد لعمق التفريز من خلال محاولة فعلية، وقم بتصحيحها عند اللزوم.