# إرشادات العمل

- قم بحماية لقم الفرز من الدفع والصدمات.

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی العدة الكهربائية.

##

- يجب أن تتم عملية الفرز دائما عكس اتجاه دوران لقمة الفرز (7) (دوران عكسي). في حالة الفرز في اتجاه الدوران (دوران في نفس الاتجاه) يمكن أن تنزلق العدة الكهربائية من يديك.

- لا تستعمل العدة الكهربائية إلا عند تركيب سلة الفرز (2). فقدان التحكم في العدة الكهربائي، فقد ينتج عنه الإصابة بجروح.

ملاحظة: يراعى دائمًا خلع لقمة الفرز (7) من صفيحة القاعدة (10). لا تتلف القالب أو قطعة الشغل.

قم بضبط عمق الفرز المرغوب.

شغل العدة الكهربائية ووجهها نحو المكان المرغوب معالجته.

أوقف العدة الكهربائية بعد إنهاء الفرز.

- لا تركن العدة الكهربائية أبدًا إلا عند توقف لقمة الفرز عن الحركة تماما. الدوران المتتابع لعدد الشغل قد ينتج عنه إصابات.

##

بمساعدة جلبة النسخ (20) يمكن نقل الملامح من النماذج أو القوالب لقطعة الشغل.

اختر جلبة النسخ المناسبة حسب سمك القالب أو النموذج. نظرا للارتفاع الكبير لجلبة النسخ يجب ألا يقل سمك القالب عن 8 مم (انظر الصورة E1).

- اختر لقمة فرز قطرها أصغر من القطر الداخلي لجلبة النسخ.

قم بفك اللوالب الأسطوانية الرأس الأربعة الموجودة بالجانب السفلي من اللوح الانزلاقي (9) واخلع اللوح الانزلاقي.

قم بتركيب جلبة النسخ (20) في صفيحة الازلاق (انظر الصورة E2).

اربط اللوح الانزلاقي المفكوك مرة أخرى على صفيحة القاعدة (10). يجب أن يبقی اللوح الانزلاقي طليق الحركة.

لكي يكون البعد بين منتصف لقمة الفرز وحافة جلبة النسخ متساويًا في كل الأماكن، فقد يتوجب عند الضرورة ضبط مركزة جلبة النسخ واللوح الانزلاقي بالنسبة بالنسبة لبعضهم بعضًا.

- وجه اللوح الانزلاقي بحيث تتمركز لقمة الفرز وجلبة النسخ لتواجه الفتحة في اللوح الانزلاقي (انظر الصورة E3).
- حافظ علی اللوح الانزلاقي بهذا الوضع وأحكم شد لوالب التثبيت.

للقيام بعملية الفرز باستخدام جلبة النسخ (20) تصرف كالتالي:

- ضع العدة الكهربائية مع جلبة النسخ (20) على القالب.
- وجه العدة الكهربائية مع جلبة النسخ البارزة بضغط جانبي خفيف علی امتداد مسار القالب.

##

عند فرز الحواف أو الأشكال دون مصد التوازي يجب أن تكون لقمة الفرز مجهزة بمحمل كريات أو بمحمل كريات.

وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها نحو قطعة الشغل من الجانب إلی أن يتلامس الوتد الدليلي أو محمل الكريات الخاص بلقمة الفرز مع حافة قطعة الشغل المرغوب معالجتها.

وجه العدة الكهربائية علی امتداد مسار حافة قطعة الشغل. انتبه أثناء ذلك علی تركيزها بشكل يوافق الزاوية المطلوبة. قد يؤدي الضغط الزائد إلی إتلاف حافة قطعة الشغل.

##

للقطع المتوازي للحواف، يمكنك تركيب مصد التوازي (21).

قم بتثبيت مصد التوازي (21) على سلة الفرز (2) باستخدام اللولب المحزز (4).

اضبط العمق المرغوب للمصد باستخدام اللولب المجنح الموجود على مصد التوازي (22).

وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها بدفع أمامي منتظم وبضغط جانبي علی مصد التوازي علی امتداد مسار حافة قطعة الشغل.

##

يستخدم مساعد التوجيه (23) دون خوابير دليلية أو محمل كريات في فرز الحواف باستخدام لقم الفرز.

قم بتثبيت مساعد التوجيه على سلة الفرز (2) باستخدام الصامولة (4).

وجه العدة الكهربائية بدفع أمامي منتظم علی امتداد مسار حافة قطعة الشغل.

المساف الجانبية: لمنع إزالة أجزاء من المواد، يمكنك ضبط المسافة الجانبية بين قطعة الشغل وبكرة الانزلاق (26) المتاحة على مساعد التوجيه(23).

قم بفك اللولب المجنح (24)، واضبط المسافة الجانبية المرادة عبر إدارة اللولب المجنح (25) واربط اللولب المجنح مرة أخرى بإحكام (24).

عالي: اضبط المحاذاة الرأسية لمساعد التوجيه تبعا للقمة الفرز المستخدمة ومدى سمك قطعة الشغل المراد معالجتها.

قم بفك الصامولة (4) من مساعد التوجيه وحرك مساعد التوجيه إلى الموضع المرغوب واربط اللولب مرة أخرى بإحكام.