# Nastavení hloubky frézování

- Nastavení hloubky frézování se smí provádět pouze při vypnutém elektronářadí.

- Nasaďte elektrické nářadí s namontovanou frézou na frézovaný obrobek.
- Povolte znovu křídlový šroub (12) na frézovacím koši (2), abyste nastavili požadovanou hloubku frézování na příslušné stupnici pro nastavení (15) buď ručně, nebo se šroubem s rýhovanou hlavou (6).
- Utáhněte křídlový šroub (12) na frézovacím koši (2).
- Zkontrolujte provedené nastavení hloubky frézování praktickým pokusem a případně je upravte.